Index

Adressraum, 4-2–4-17, 11-2

Abbildung, 4-15

Übersetzungszeit, 4-5 Bindezeit, 4-5 Entwicklungszeit, 4-5 Ladezeit, 4-5 Laufzeit, 4-5 eindimensional, 11-8 Isolation, 4-9 logischer, 4-2, 4-4, 5-45, 11-2, 11-7 physikalischer, 4-2, 4-3, 5-45, 11-2, 11-3 Relokation, 4-8, 11-9 Schutzdomäne, 4-10 Umsetzung

gekachelter Adressraum, 11-9 segmentiert-gekachelter Adressraum, 11-11 segmentierter Adressraum, 11-10 Verletzung, 4-9, 5-45 virtueller, 4-2, 4-11, 11-2, 11-14 zweidimensional, 11-8

Ausnahmesituation, 5-24

Betriebsarten

Dialogbetrieb, 3-24 Echtzeitbetrieb, 3-16, 3-25 Hintergrundbetrieb, 3-25 Integrationsbetrieb, 3-44 Mehrbenutzerbetrieb, 3-31 Mehrprogrammbetrieb, 3-22 multi-access, 3-31 Multiprozessorbetrieb

symmetrisch, 3-26, 3-27 Netzwerkbetrieb, 3-41 off-line, 3-14, 3-15 Selbstvirtualisierung, 3-32, 5-44, 5-45 spooling, 3-18 Stapelbetrieb, 3-4 Teilhaberbetrieb, 3-31 Teilnehmerbetrieb, 3-31 time-sharing, 3-31 Betriebsmittel, 3-22 Betriebssystem

Architektur, 5-58

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-5 modulorientiert, 5-58 prozedurorientiert, 5-58 prozessorientiert, 5-58 Arten

Allgemeinzweck, 3-14 Spezialzweck, 3-14 Beispiel

Multics, 4-18 Beispiele

CP/CMS, 3-32 CP/M, 3-36 FMS, 3-11 Multics, 3-29 PC-DOS, 3-36 UNIX, 3-35 VM 370, 3-32 etc., 3-50 embryonales, 3-10 resident monitor, 3-12 Bibliotheksfunktion C

free, 4-21

                                                        malloc, 4-21
                                                        realloc, 4-21

bootstrap loader, 3-12

Datei, 4-23–4-58 DMA, direct memory access, 3-19

Echtzeitprogrammierung, 3-16 ECU, electronic control unit, 3-43 Emulation, 5-46

Hierarchie, 5-47–5-55

Benutzt, 5-50, 5-56 Betriebssystem

Ebene, 5-12, 5-19, 5-20 Maschine, 5-55, 5-60 Schichten, 5-56, 5-57 Beziehung

Aufruf, 5-51 Benutzt, 5-51 funktionale, 5-48 Hardware/Software, 5-11 Assembliersprachenebene, 5-12, 5-17, 5-18 Befehlssatzebene, 5-13

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-6 digitale Logikebene, 5-13 Maschinenprogrammebene, 5-12, 5-19, 5-20 Mikroarchitekturebene, 5-13 problemorientierte Sprachenebene, 5-12, 5-16 Modul, 5-49 Modularisierung, 5-59 virtuelle Maschinen, 5-9

Interpretierer, 5-10 IPC, 8-1

asynchrone

nicht-kopierende, 8-27 pufferblockierende, 8-25 unzuverlässige, 8-26 Dualität, 8-28 Primitiven

receive, 8-4 relay, 8-4 reply, 8-4 send, 8-4 synchrone

Client-seitig, 8-23 empfangsseitig, 8-22 sendeseitig, 8-21 Server-seitig, 8-24

JCL, job control language, 3-10, 3-11 Job Einplanung, 3-20 Kontrollkarten, 3-10 Kontrollprogramm, 3-12 Kontrollsprache, 3-11 scheduling, 3-20 Vorgriff, 3-20

Kommandointerpretierer, 3-10 Kommunikation

Adressierung, 8-30

Mailbox, 8-30 Port, 8-30 asynchrone, 8-20 Betriebsmittel, 8-3, 8-29 blockierende, 8-20 Client/Server, 8-13, 8-17 COW, copy on write, 8-19 Datentransfer, 8-3 gleichberechtigte, 8-10, 8-11

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-7

IPC, 8-1 Nachrichtenaustausch, 8-2 Nachrichtenweiterleitung, 8-14 nicht-blockierende, 8-20 Prozedurfernaufruf, 8-16 Rendezvous, 8-18 synchrone, 8-20 Synchronisation, 8-3 ungleichberechtigte, 8-10, 8-12 zuverlässige, 8-20 Kommunikationskanal, 8-30 Kommunikationsmodelle, 8-10 Kompilator, 5-10 Kompilierer, 5-10 Kontext

Wechsel, 3-19 Kontrollprogramm, 3-10

Jobkontrollsprache, 3-11 Koroutine, 6-6

abstrakter Porzessor, 6-50 Aktivitätsträger, 6-6 Operationsprinzip, 6-49

Wechsel, 4-63

Laden

dynamisch, 3-23 Lochkarte, 3-4, 3-6

Mailbox, 8-30 Makro, 5-57 Mikrocontroller, 3-49 Modul, 5-57

Nachrichtenaustausch

selektives Empfangen, 8-5 selektives Senden, 8-5 Nachrichtenaustausch, message passing, 8-2, 8-6

overlay, 3-23

partielle Interpretation, 4-15, 5-22–5-25, 5-60 PC personal computer, 3-36 program counter, 3-19 Port, 8-30 Programm

Faden, 6-55 Unterbrechung, 5-22

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-8 asynchron, 3-19 interrupt, 3-19, 5-22 Kontextwechsel, 3-19 synchron, 4-9 trap, 5-22, 5-44, 5-45 Prozedur, 5-57

Fernaufruf, 5-58 Prozess, 4-59–4-77, 5-57

Abfertigung, 6-76

Zustände, 10-2 Zustanstübergänge, 10-6 Automatisierung, 3-16 CPU Schutz, 6-64 Einplanung, 6-65, 10-1 Betriebsart, 6-75 CPU, 6-71 deterministische, 6-69 dynamische, 6-70 Ebenen, 10-2 FB, feedback, 10-19 FCFS, first come, first serve, 10-9 HRRN, highest response ratio next, 10-18 kooperative, 6-68 Kriterien, 6-72–6-74 kurzfristige, 6-66, 10-3 langfristige, 6-66, 9-20, 10-5 mittelfristige, 6-66, 9-23, 10-4 MLFB, multi-level feedback, 10-22 probabilistische, 6-69 RR, round robin, 10-11 SPN, shortest process next, 10-14 SRTF, shortest remaining time first, 10-17 statische, 6-70 verdrängende, 6-68 VRR, virtual round robin, 10-13 Eltern, 4-75 Inkarnation, 6-2

Faden, 6-55 Koroutine, 6-6 Kind, 4-75 Monopolisierung, 6-63 Termination, 4-75 Zombie, 4-75 Rechnernetz

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-9

CAN, control area network, 3-43 LAN, local area network, 3-42 MAN, metropolitain area network, 3-42 WAN, wide area network, 3-42 RPC, remote procedure call, 3-41 RPC, remote procedure call, 5-58

scheduling

gang, 3-37 Schutzdomäne

Wechsel, 5-58 semantische Lücke, 5-2–5-8, 5-14, 5-55, 5-60 semantischer Abstand, 5-60 shared memory, 3-26

UMA, uniform memory access, 3-26 SMP shared-memory processor, 3-26 symmetric multiprocessing, 3-26 Speicher, 4-18–4-22 Speicherverwaltung

Bitkarte, 11-25 Ersetzungsstrategie, 11-44

Arbeitsmenge, working set, 11-57

FIFO, 11-44 LFU, 11-46 LRU, 11-47 MFU, 11-46 OPT, 11-45 Fragmentierung

extern, 11-38 intern, 11-38 Freiseitenpuffer, 11-53 Freispeicherliste, 11-27 Kompaktifizierung, 11-39 Ladestrategie, 11-41

Einzelanforderung, on demand, 11-41 Vorabruf, prefetch, 11-43 Vorausladen, anticipatory, 11-41, 11-53 Platzierungsstrategie, 11-24 best-fit, 11-30 buddy, 11-31 first-fit, 11-33 next-fit, 11-33 Verschmelzung, 11-34 worst-fit, 11-30

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-10

Seitenanforderung

global, 11-55 lokal, 11-55 Seitenflattern, thrashing, 11-56 Verschnitt, 11-22 Zuteilung

dynamisch, 11-21 statisch, 11-21 SPMD, single program, multiple data, 3-37 Steuergerät, 3-43 Synchronisation

Spezialbefehle

CAS, compare and swap, 7-9 DCAS, double compare and swap, 7-62 TAS, test and set, 7-16 Systemaufruf, 5-22, 5-24, 5-25

Rechnerkonzept

multiformer Betrieb, 5-25 uniformer Betrieb, 5-25 UNIX

accept, 8-8
bind, 8-7

                                                        brk, 4-22
                                                        close, 4-54, 8-7
                                                        connect, 8-8
                                                        dup, 4-54
                                                        execve, 4-77
                                                        execv, 4-77
                                                        exit, 4-75
                                                        fcntl, 4-58
                                                        fork, 4-75
                                                        ioctl, 4-58
                                                        link, 4-55
                                                        listen, 8-8
                                                        lseek, 4-57
                                                        mmap, 4-17
                                                        munmap, 4-17
                                                        open, 4-54
                                                        read, 4-57
                                                        recv, 8-9
                                                        sbrk, 4-22
                                                        send, 8-9
                                                        socket, 8-7
                                                        symlink, 4-56

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-11 unlink, 4-55
wait, 4-75
write, 4-57

TAS, test and set, 3-27 Teilinterpretation, 5-22–5-25 Überlagerung, 3-23 Urlader, 3-12, 3-13

Verklemmung

deadlock, 9-1 Erholung, recovery, 9-21 Erkennung, detection, 9-21 Vermeidung, avoidance, 9-17 Vorbeugung, prevention, 9-14 virtuelle Maschine, 5-8–5-10, 5-12 virtueller Speicher, 2-7, 3-28, 3-29

paged segmentation, 3-28 ring-protected, 3-29 paging, 3-28, 4-15 segmentation, 3-28

Wechselpuffer, 8-27

Zugriffsschutz

Adressraumisolation, 4-9

Index — SoSi, © 2004 wosch [Index.tex,v 1.1 2004/07/22 07:02:22] 12-12