SPiCboard v3

Die Übungsplattform, die seit über 10 Jahren im Rahmen des Übungsbetriebs zu den Veranstaltungen Systemnahe Programmierung in C und Grundlagen der systemnahen Programmierung in C verwendet wird, besteht aus dem SPiCboard und einem programmierbaren Mikrocontroller. Das SPiCboard ist mit verschiedener Peripherie bestückt (acht LEDs, zwei Taster, einem Drehpotentiometer, einem Photodetektor sowie einer zweistelligen 7-Segment-Anzeige) und muss selbst gelötet werden.

Die aktuelle Version 3 des SPiCboards wird seit dem Frühjahr 2017 verwendet und kann im Rahmen einer freiwilligen Zusatzveranstaltung (Lötabend) von den Teilnehmern der Vorlesung selbst gelötet werden. Hierfür werden den Teilnehmern der Veranstaltung alle Bauteile und die Platine bereitgestellt. Nach dem erfolgreichen Löten des SPiCboards bekommen die Teilnehmern auch den Mikrocontroller ausgehändigt, so dass die Programmierübungen auf der selbst gelöteten Hardware gelöst werden können.

Der Mikrocontroller für das SPiCboard ist der Atmel ATmega328PB Xplained Mini:

- ATmega328PB Datasheet
- ATmega328PB Xplained Mini User Guide
- ATmega328PB Xplained Mini Design Documentation

Eine einfache Ansteuerung der Peripherie wird durch die libspicboard Bibliothek ermöglicht.

Die Entwicklung ist in Linux und Windows möglich, in den Übungen wird in den Linux-CIPs die SPiC IDE verwendet. Zum Testen steht weiterhin der Simulator SPiCsim zur Verfügung.

Die häufigsten Probleme werden in der FAQ beantwortet.